1. Utilizzo conforme

Leggere con attenzione le seguenti avvertenze prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare correttamente le presenti istruzioni per l'uso.

CAUTELA!

Pericolo di danni a persone, animali e cose in caso di utilizzo scorretto!

• Assicurarsi che l'apparecchio venga utilizzato solo da persone con adeguate conoscenze tecniche.

• tenere lontani bambini e persone anziane o inferme dall'apparecchio.

• rispettare le istruzioni di sicurezza e manutenzione.

La persona incaricata dello svolgimento della messa in funzione, dell'azionamento, della manutenzione e della riparazione nell'azienda dell'utente deve aver letto e compreso le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo relativo alla sicurezza. Per tutti gli interventi che riguardano la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione e la riparazione è necessario

osservare le norme e le raccomandazioni indicate nelle istruzioni per l'uso.

2. Utilizzo conforme

Questo irradiatore serve esclusivamente per l'allevamento dei maiali o per fornire calore ai cuccioli.

Utilizzi di altra natura sono espressamente vietati.

3. Dati sull'apparecchio

Tipo di protezione:

IPX7

classe di protezione I

Tensione operativa:

220 - 240 V AC ~ 50 Hz

Potenza nominale della lampada:

100 W

150 W

4. Avvertenze per la sicurezza

• L'apparecchio deve essere utilizzato solo con la griglia protettiva innestata!

• Cautela: pericolo di incendio!

•

La distanza minima prescritta di 0,6 m tra i componenti dell'apparecchio e materiali facilmente infiammabili quali

legno, paglia, fieno o simili nonché animali deve essere sempre rispettata.

•

Pareti divisorie o soffitti realizzati in materiali infiammabili all'interno delle stalle, ad es. per creare dei box, devono

essere assicurati in sede in modo tale che non abbia luogo un avvicinamento inavvertito all'apparecchio.

•

Il cavo di collegamento portatile dell'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che esso si trovi sempre al

di sopra del bordo inferiore dell'apparecchio e che non possa essere raggiunto o danneggiato dagli animali!

•

Non appendere l'apparecchio al cavo di collegamento!

•

Eventuali installazioni elettriche necessarie devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato.

•

Proteggere l'apparecchio da colpi e urti.

•

Rimuovere regolarmente i depositi di polvere dall'apparecchio e controllare altrettanto regolarmente che il cavo di

collegamento non sia danneggiato! Durante questi interventi e ogni volta che si lavora all'apparecchio, scollegare

assolutamente l'apparecchio dalla rete di corrente, lasciarlo raffreddare e assicurarlo per evitare che si accenda

nuovamente.

•

Prima dell’ inizio dei lavori di pulizia con acqua nella stalla lasci raffreddare l’ apparecchio inclusivo riscaldatore

a temperatura ambiente e lo separi dalla erogazione di corrente!

•

Gli apparecchi difettosi o danneggiati devono essere messi immediatamente fuori servizio e fatti controllare o

riparare da un elettricista qualificato!

Se il riscaldatore è danneggiato subito lo separi dalla erogazione di corrente e poi cambi il riscaldatore!

•

Per gli apparecchi devono essere utilizzati esclusivamente elementi riscaldanti originali con una potenza di 100 W e 150 W.

• Non coprire l'apparecchio!

•

In caso di coperture mobili, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia soggetto a trazione in nessuna

posizione della copertura del nido dei suini.

•

La garanzia è limitata ai danni o difetti dell'apparecchio causati da difetti del materiale o di produzione.

Difetti o danni causati da un utilizzo errato o dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso sono esclusi dalla garanzia.

5. Spiegazione dei simboli di divieto e avvertimento

6.Montaggio dell ' irradiatore

Questo irradiatore può essere montato in una sezione della copertura del nido dei suini o direttamente sotto di essa.

6.1 Montaggio in una sezione della copertura del nido dei suini

•

Tagliare una sezione della copertura del nido dei suini in corrispondenza della posizione di montaggio, come illustrato

nella Fig. 1.

•

Fissare l'irradiatore con materiali di fissaggio adeguati sulla copertura del nido dei suini (viti per pannelli di truciolato,

viti filettate, ecc.), come illustrato nella Fig. 2.

•

Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non sia soggetto a trazione e che sia protetto dai eventuali morsi.

6.2 Montaggio sotto la copertura del nido dei suini

•

Praticare dei fori di alloggiamento nella copertura del nido dei suini in corrispondenza della posizione di montaggio

(Fig. 3), secondo la Fig. 4.

•

Fissare l'irradiatore sul lato inferiore della copertura del nido dei suini con il set di viti fornito in dotazione.

•

Rispettare la distanza tra la parte posteriore dell'apparecchio e la copertura del nido dei suini (Fig. 5).

•

Serrare saldamente i controdadi.

•

Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non sia soggetto a trazione e che sia protetto dai eventuali morsi.

Dichiarazione di conformità delle seguenti direttive EC :

2014/30/EG

2014/30/EC

Electromagnetic compatibility directive

2014/35/EG

2014/35/EC

Low voltage directive

2011/65/EG

2011/65/EC

RoHS directive